	

	

	易环审〔2023〕9号


玉溪市生态环境局易门分局关于易门铜业铜冶炼烟气净化酸性废水处理提升改造项目环境影响报告表的批复（拟稿）
易门铜业有限公司：

你公司报批的《易门铜业铜冶炼烟气净化酸性废水处理提升改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于云南易门产业园区大椿树片区易门铜业有限公司厂内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2212-530425-04-02-601635），同意立项建设。该项目总投资494.16万元，全部为环保投资，环保投资占总投资比例100%。该项目为改建项目，主要建设内容：对厂区现有可利用建筑进行改造，在现有厂区新建一套硫化法工艺处理设施，新建：一级除害塔1座、二级除害塔1座，一级硫化溢流槽1座，二级硫化反应器1座，二级硫化溢流槽1座，脱吸塔1座，硫化料浆槽1座，新建二级硫化过滤器1座，硫氢化钠原料槽3座，硫氢化钠中间槽、稀释槽、固体溶解槽各1座，二级硫化滤液槽1座，场地强化防渗、防腐处理，配套建设完善水处理管网。

改造：现有预中和槽改造为一级硫化反应器，现有老调节池分隔出硫化渣压滤机滤液槽，现有中和渣压滤机改造为硫化压滤机，现有废酸调节池改造为废酸贮槽，现有预中和浓密机1号改造利用为一级硫化浓密机。（核实拆除的固废中是否涉及到危废沾染物，具体的处置情况）
根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工过程中在扬尘较大的施工面上采取湿法作业，产生的土石方及时清运，不能清运完毕的采取遮盖防尘措施；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。

（二）严格落实大气污染防治措施，采取有效措施，加强项目废气治理。污酸处理站及压滤机房产生的含H2S废气经两级除害塔（废酸喷淋+氢氧化钠喷淋）处理后由原有20m高的排气筒（DA010）排放，排放的废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。
（三）规范设置雨污分流系统和污水收集回用系统。规范设置场区“雨污分流”，严格落实各项废水收集、处理措施。废水经污水处理站处理后达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2规定的水污染物排放浓度限值后返回渣选系统浮选车间、冶炼渣缓冷用水等，不外排。
（四）合理布置噪声源，采取有效降噪措施。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减震、隔声的措施，确保场所噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目产生的石膏渣在厂内暂存后外售周边水泥厂进行资源综合利用；产生的危险废物（废矿物油、硫化砷渣），执行危废转移联单制度，废矿物油规范收集暂存于危险废物暂存间内，并设置明显标识标志，及时委托有资质的单位进行处置，后期待公司自建刚性填埋场建设投运后硫化砷渣进入刚性填埋场填埋；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

（六）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。落实各项风险防范措施，加强环境风险管理，保持事故应急池空置，避免事故排放；加强应急演练，建立完善应急制度，落实应急物资和经费；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。
三、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

四、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你公司应当重新申请报批或重新审核该项目环评文件，否则不得开工建设。

五、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局  

2023年5月22日

抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南湖柏环保科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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