
	

	

	易环审〔2023〕12号


玉溪市生态环境局易门分局关于易门县白龙水库扩建工程环境影响报告表的批复

易门县水利局：

你单位报批的《易门县白龙水库扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于易门县六街街道三贤村哨箐，经玉溪市发展和改革委员会、玉溪市水利局批复（玉发改农经复〔2021〕6号，项目代码2101-530425-04-P0-151280），同意立项建设。该项目总投资为17758.35万元，其中，环保投资377.6万元，占项目投资的2.12%。该项目为扩建项目，项目规划总用地面积7078㎡，项目建设内容为：白龙水库扩建工程仅包括枢纽工程，工程分为主体工程、临时工程、公用工程和环保工程；其中水库枢纽工程主要有建筑物大坝、溢洪道、导流输水隧洞等组成。
工程规模：水库扩建后总库容为507.5万m3，为小（1）型水库，死水位为1817.00m，死库容为68.4万m3。正常蓄水位为1845.00m，正常库容为471万m3，其中兴利库容为402.6万m3。校核洪水位为1846.50m，设计洪水位为1846.06m，相应库容为495.6万m3，工程等别为Ⅳ等。
根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）采取有效措施，严格控制项目扬尘污染。项目应采取洒水降尘、物料覆盖等措施，临时表土堆场选在避风处，并进行遮盖，防止大量扬尘产生，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放标准的要求，尽量减小扬尘对周围环境的污染。渣土运输车辆做到装载适量，加盖遮布，杜绝沿途抛洒，避免造成二次污染。

（二）合理布置噪声源，选用低噪声设备，定期维护，采取有效降噪措施。加强施工现场管理，文明施工，优先选用低噪声的施工设备，科学安排施工作业时间，集中居住区等敏感点禁止夜间施工，确保建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。认真落实降噪措施，水泵房等声源设备远离村民集中居住区域，机械设备采用低噪声设备，对强噪声源采取减振、隔声、消声等降噪措施，使泵房噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（三）固体废弃物分类收集，规范处置。施工期间产生的建筑垃圾须采取综合利用，无法利用部分必须按照有关规定进行规范妥善处置；生活垃圾必须统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。施工期间产生的土石方等一般固体废弃物采取回填等方式进行回用，无法回用部分规范清运至固体废弃物处置场处置；合理调配挖填工作，规范设置临时堆放场地，禁止乱堆乱放。

（四）加强生态环境管理，落实生态恢复相关要求。禁止采伐、破坏国家保护树种，在满足工程建设要求的前提下，尽可能减少占地面积；施工结束后及时做好施工道路、料场、渣场及临时占地的生态恢复和水土保持工作，尽量恢复其原有土地利用功能；加强对施工人员对野生动、植物及生态环境的保护意识教育。
（五）采取下泄生态流量保障措施，减小对生态环境的影响。设置生态泄放装置，保证水库下游河道生态需水量汛期（6月~11月）下泄生态流量设计值不少于0.0034m3/s（水库本区多年平均流量0.027m3/s的15%），枯期（12月~次年5月）下泄生态流量设计值不少于0.0023m3/s，切实减小项目建设对河流生态环境的影响。
三、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

四、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你单位应当重新申请报批或重新审核该项目环评文件，否则不得开工建设。

五、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
          玉溪市生态环境局易门分局  

2023年5月22日   

抄送：易门县水利局，易门县生态环境保护综合行政执法大队，贵州润林环保科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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