	

	

	易环审〔2023〕17号


玉溪市生态环境局易门分局关于云南易门犇犇畜牧有限责任公司江口公山2000头肉牛养殖基地建设项目环境影响报告书的批复

云南易门犇犇畜牧有限责任公司：

你公司报批的《云南易门犇犇畜牧有限责任公司江口公山2000头肉牛养殖基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门县龙泉街道办事处江口社区公山，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2302-530425-04-01-941345），同意立项建设。总投资为4749万元，其中环保投资226.6万元，占项目投资的4.77%。项目占地面积47亩，项目建设内容为：建设牛舍210000平方米、青储池2000平方米、饲料棚3000平方米、水池400立方米、堆粪设施500平方米、无害化处理池200立方米、清水池1000立方米，修建场区道路900米。建成后年存栏肉牛2000头，其中母牛1000头，肉仔牛1000头，每年出栏1批次，年出栏800头。

根据《报告书》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告书》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。
（二）规范设置雨污、清污分流系统和污水处理系统。严格按照环评要求配套建设隔油池、化粪池、污水收集系统、事故应急池、沼气系统及配套设施、沼液储存池、种植基地施肥用水收集池、种植基地施肥用水收集配送管道工程，同时按照环评提出的防渗要求做好项目分区防渗工作，防止地下水污染；项目废水为生活污水和养殖废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后和养殖废水进入沼气池处理后废水再进入污水处理站（规模为40m3/d），处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1旱作标准后暂存于清水池（1000m3），用于周边农田浇灌，合理设置和布局项目区配套种植基地的各种施肥用水收集及配送设施，配套输送管道、田间蓄水池等设施，设置1个150m3的事故池，杜绝“跑冒滴漏”行为，确保项目废水充分合理利用，防止造成二次污染，做到所有废水不外排。

（三）严格落实大气污染防治、恶臭污染防治措施。项目产生沼气须按要求进行净化处理方可进行利用（沼气供暖及食堂燃料），利用剩余部分沼气须设置专用点火放空燃烧设施进行燃烧；切实采取有效措施，加强牛舍、沼气系统、堆粪间的管理，堆粪应仓储化管理，牛粪及时清运，并在牛粪表面喷洒除臭剂，降低恶臭挥发，四周加强绿化；做好污水收集管道和养殖废水输送管线的设计，污水处理站加盖密闭，减少恶臭产生，喷洒生物除臭剂，污水处理站周边加强绿化，确保恶臭《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

（四）加强项目运营期间噪声管理。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）合理处置各类固体废弃物。项目产生一般固体废弃物做到规范收集、分类处置（牛粪、沼渣、饲料残渣、化粪池及沼气污泥收集至干粪棚，定期外售；病死牛及分娩物经无害化降解处理，妥善处置；沼气净化废脱硫剂由厂家回收、生活垃圾委托环卫部门定期收集清运；医疗废弃物属危险废物须按照相关要求设置危废暂存间规范收集后交由有资质的单位处置。

（六）严格按照报告书提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。

1.切实加强施肥用水的管理，按照土壤对肥料的消纳能力，合理进行施肥，防止因过量施肥造成土壤污染（土壤富营养化），特别加强雨季施肥用水的管理，防止过量施肥（自然流失或渗透地表）造成水体污染；

2.设置地下水监测井1口，定期（每年枯水、丰水期至少一次）跟踪监测，掌握水质情况，若出现水质异常，应及时报告有关部门和地方政府，采取有效措施，防止水体受到污染。

3.沼气系统、沼气贮气袋、点火放空燃烧设施的建设、安装、使用须严格按照相关规定执行，加强环境风险管理；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
（七）项目涉及的防渗工程，须开展工程监理，收集整理好施工现场照片及影像资料，规范编制施工期环境监理报告及明确重点防渗区防渗要求是否满足环评要求的结论，作为项目竣工环境保护验收的依据之一。
三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，必须按照《排污许可管理条例》的有关规定在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

五、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。

六、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局  

2023年7月3日    

抄送：易门县农业农村局，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南浑璞环保科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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