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玉溪市生态环境局易门分局关于贵研循环科技（云南）有限公司失效汽车催化剂暂存库建设项目环境影响报告表的批复

贵研循环科技（云南）有限公司：

你公司报批的《贵研循环科技（云南）有限公司失效汽车催化剂暂存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于易门产业园区大椿树片区贵研资源（易门）有限公司厂区内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2304-530425-04-01-988724），同意立项建设。总投资为100.00万元，其中，环保投资15.1万元，占项目投资的15.1%。主要建设内容：项目占地面积650m2，建筑面积600m2，建设一个失效汽车催化剂暂存库房，用于收集、贮存失效汽车催化剂。项目建成后，形成年转运2000t失效汽车催化剂的生产规模。
根据《报告表》评价结论及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）规范管理，禁止废水外排。项目无生活区，办公区租用贵研资源（易门）有限公司办公室，无生产废水产生。
（二）严格控制装卸时间。运营期采取厂房隔声等措施，同时加强管理，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
（三）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放，危险废物须按照有关规定进行规范收集、妥善处置。
（四）落实土壤及地下水污染防治措施。
1.危废暂存库采取必要的“三防”措施，贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区。

2.贮存设施地面应采取表面防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。加强管理，定期巡检，危废暂存库若有破损及时修理，防止危险废物外泄。

3.加强施工资料收集工作。施工期工程环境监理纳入工程监理一并实施，收集整理好施工现场照片及影像资料，规范编制施工期环境监理报告及明确重点防渗区、危险废物贮存场所渗透系数≤10-10cm/s的结论，作为项目竣工环境保护验收的依据之一。
（五）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，必须按照《排污许可管理条例》的有关规定在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

五、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你单位应当重新申请报批或重新审核该项目环评文件，否则不得开工建设。
六、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。
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抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南协同环保工程有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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