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玉溪市生态环境局易门县分局关于云南金贝食品

有限公司年产1.5万吨果蔬汁饮料项目环境影响

报告表的批复
云南金贝食品有限公司：

    你公司报批的《云南金贝食品有限公司年产1.5万吨果蔬汁饮料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于易门产业园区曾所片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2304-530425-04-01-372268），同意立项建设。项目总投资3000万元，其中环保投资66.75万元，环保投资占总投资比例2.23%。项目占地面积8000㎡。本次项目实际建设内容为：新建4台1t/h的燃气锅炉和污水处理站，其余利用现有已建成的标准厂房，建设年处理3000吨果蔬原料前处理线一条，年产5000吨果蔬汁饮料生产线1条，年产5000吨果汁汽水生产线1条，年产5000吨其他类饮料生产线1条。项目建成后，形成年产15000吨各类果蔬汁饮料的生产规模。

    根据《报告表》评价结论及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下环境管理的要求：
（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置。
（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水不达标外排。雨水接入雨水管网；运营期生产废水和生活废水一同进入自建污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准后，排入园区污水管网，最终进入易门县污水处理厂处理。
（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。燃气锅炉采用天然气作为燃料，燃烧废气经25米排气筒排放，锅炉燃烧产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉排放浓度限值；污水处理站异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准的要求。
(四)合理布置噪声源，采取有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废物按照有关规定进行规范收集、妥善处置；生活垃圾和污水处理站污泥统一收集，委托环卫部门清运，禁止乱堆乱放；危险废物（废机油）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）收集存储，及时交有资质的单位进行处置。
（六）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报易门县生态环境保护综合行政执法大队备案。
三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。

项目经批复后，严格按照《排污许可管理条例》管理要求及时办理排污许可相关手续。该项目主要污染物排放总量初步核定为：颗粒物：0.115t/a、二氧化硫：0.288t/a、氮氧化物：1.11t/a。最终的主要污染物排放总量以《排污许可证》核定的总量为准，并逐年落实污染排放总量削减任务。
四、规范排污口管理。严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）有关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。
五、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。
六、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起满五年方开工建设，你公司应当重新申请报批，否则不得实施建设。
七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局   

2023年8月14日

抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，润子源环保科技（云南）有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。

 玉溪市生态环境局易门分局办公室          2022年8月14日印发                  


