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玉溪市生态环境局易门分局关于云南启峰建设工程有限公司年产5000吨钢构件的加工及销售项目环境影响报告表的批复

云南启峰建设工程有限公司：

你公司报批的《云南启峰建设工程有限公司年产5000吨钢构件的加工及销售项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于易门产业园区麦子田片区，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2206-530425-04-01-698833），同意立项建设。该项目总投资为2000万元，其中，环保投资48.1万元，占项目投资的2.4%。该项目为新建项目，项目租用云南佳诚新型材料有限公司的厂房，总占地面积约5.77亩，建筑面积3850㎡，项目建设内容为：建设1条钢构件生产线，新建危废暂存间、油烟净化器、隔油池等环保工程，项目建成后年产5000吨钢构件。

根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工产生的生产生活废水均规范收集利用，禁止外排；采取围挡（护）遮盖、洒水降尘等措施，防止扬尘污染；施工产生固体废弃物须规范收集，妥善处置；合理布置施工现场，夜间禁止施工，避免扰民。

（二）规范设置雨污分流系统，禁止废水外排。运营期生活污水规范收集后进入隔油池、化粪池预处理后经云南佳诚新型材料有限公司一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫标准后，全部回用于厂区绿化及道路浇洒，不外排；项目无生产废水。

（三）采取有效措施，切实加强项目废气治理。抛丸粉尘经负压抽风收集后经“袋式除尘器”处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织限值要求由1根15m高排气筒（DA001）排放；喷漆在喷漆房内进行，喷漆废气经喷漆房集气收集后通过“干式过滤棉（除漆雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，挥发性有机物参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中的标准限值要求；厂界无组织废气（颗粒物、挥发性有机物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级无组织标准，厂区内无组织挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定的限值要求。
（四）合理布置噪声源，采取基础减震、厂房隔离、合理布局等有效降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（五）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的一般固体废物应进行综合利用，无法利用部分须按照有关规定进行规范收集、妥善处置；废活性炭、废矿物油、废油桶、废过滤棉、废漆渣、含皂化液的金属屑及皂化废水等危险废物规范收集暂存于危废暂存间，并按规范要求交由有相应资质的单位进行处理，并严格遵守危废转移联单制度；生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放。

（六）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。加强应急演练，建立完善应急制度，落实应急物资和经费；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。

三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，必须按照《排污许可管理条例》的有关规定在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。按照《报告表》结论，全厂主要污染物排放总量初步核定为：废气排放量：4080万Nm³/a，颗粒物：0.665t/a；挥发性有机物：1.1t/a。最终排放量以《排污许可证》核定的总量为准。

四、规范排污口管理。严格按照排污许可证及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关要求，规范设置监测采样平台及采样口。各排污口应按有关要求设置明显标志标牌，标明排放种类及标准。

五、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

六、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你公司应当重新申请报批或重新审核该项目环评文件，否则不得开工建设。

七、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局  

2023年5月22日   
抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南绿蓝环境科技有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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