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玉溪市生态环境局易门分局关于贵研精炼科技（云南）有限公司贵金属高纯材料加工

项目环境影响报告表的批复

贵研精炼科技（云南）有限公司：

    你公司报批的《贵研精炼科技（云南）有限公司贵金属高纯材料加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《报告表》评价结论、《技术评估意见》及专家评审意见，经我局研究，现批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于易门产业园区大椿树片区贵研资源（易门）有限公司厂区内，经易门县发展和改革局备案（项目代码：2303-530425-04-05-400522），同意立项建设。该项目总投资180万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资比例10%。本项目租用贵研资源（易门）有限公司精炼车间主楼2层216和附楼1层106的两间闲置厂房以及办公楼1层118和宿舍楼102建设，租赁使用建筑面积500m2。主要在两间厂房内安装设备形成1条金银洒珠生产线、1条金银铸锭生产线、1条铂族金属铸锭生产线和1条铂族金属制粉生产线，将贵金属原料进一步铸造加工，年生产62t市场所需纯度、规格的贵金属产品。

根据《报告表》评价结论及《专家评审意见》，我局同意按照《报告表》中所表述的项目地点、性质、建设内容、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）规范管理，禁止废水外排。生产废水依托贵研资源（易门）有限公司处理、回用，不外排；项目无生活区，办公区租用贵研资源（易门）有限公司办公室。
（二）采取有效措施，切实加强项目废气治理。铸锭设备、洒珠设备、制粉设备等主要产尘点上方设置集气罩，收集的生产废气各经1套脉冲袋式除尘器收集后作为生产原料。
（三）合理布置噪声源，采取有效降噪措施。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废弃物分类收集，规范处置。项目生产过程中产生的生活垃圾统一收集，规范处置，禁止乱堆乱放，危险废物须按照有关规定进行规范收集、妥善处置。

（五）严格按照报告表提出的各项要求落实风险防范措施，加强环境风险管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。 

三、排污许可管理及主要污染物排放总量核定。项目经批复后，必须按照《排污许可管理条例》的有关规定在启动生产设施或者发生实际排污行为之前依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、严格执行“三同时”制度。项目环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目正式运行前须按要求开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运行。

五、严格落实项目发生重大变动环评要求。本《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的或自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你单位应当重新申请报批或重新审核该项目环评文件，否则不得开工建设。
六、请易门县生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的日常环境监管。

联系电话：0877—4862268
玉溪市生态环境局易门分局  
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抄送：易门产业园区管理委员会，易门县生态环境保护综合行政执法大队，云南绿盟环保技术咨询有限公司，云南玉诚环境评估有限公司。
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